Příloha č. 2: Technická specifikace

Technická specifikace šatních skříněk:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ocelový plech | 1. Třídy –0,7 mm |
| 2. | Práškový lak | Stěna skříňky – světle šedá konstrukce + dvířka oranžová RAL2009 |
| 3. | Celková výška skříňky | 180 cm |
| 4. | Výška nožiček | 12 cm (kovové) |
| 5. | Perforované dno |  |
| 6. | Vrchní a spodní police (vnitřní vybavení) | Kovové – umístění polic (výška), bude upřesněna objednatelem při uzavření kupní smlouvy |
| 7. | Tyč se dvěma háčky (vnitřní vybavení) | kovová |
| 8. | Vyztužená dvířka proti vylomení | kovová |
| 9. | Tříbodové uzamykání | kovové |
| 10. | Rozměry skříněk, typy a počty | Uvedeny v příloze č. 1 Souhrnný rozpočet |